붙임 1		물품 구매 연간단가계약 특수조건 개정(안)

현 행(특수조건-개폐기류)

개정(특수조건-개폐기류)

6		개폐기류

4. 포장규격

가. 대 상 : ECO-부하개폐기(가공용)

나. 형 태 : 컨테이너

재질	규 격 (W*D*H)	강 도	포크 형태	사용횟수
목재	가로*세로*높이(mm) 1,100×1,100×1,150	0.5ton 이상	2Way	1회

다. 포장박스 표시

라. 적용일 : ‘19. 4. 10부터

6		개폐기류

4. 포장규격

가. 대상: 가공 개폐기 및 차단기

1) 형 태 : 컨테이너

재질	규 격 (W*D*H)	강 도	포크 형태	사용횟수
목재	가로*세로*높이(mm) 1,100×1,100×1,150	0.5ton 이상	2Way	1회

2) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화하여      아래 규격으로 개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

현 행(특수 조건-개폐기류)

개정(특수 조건-개폐기류)

< 신 설 >

○ 개별 인식번호 라벨은 컨테이너 정면 및 기기 명판 하단에 부착

하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

나. 대상 : 지중 개폐기 및 차단기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화하여    아래 규격으로 개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

현 행(특수 조건-개폐기류)

개정(특수 조건-개폐기류)

< 신 설 >

○ 개별 인식번호 라벨은 외함 포장 정면 및 기기함체 내부

명판 하단에 부착 하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

다. 적용일 : (저장품) ’22년 5월 확정발주일분부터,

(비저장품) ’22년 5월 인도지시일분부터

현 행(특수조건-변압기)

개정(특수조건-변압기)

7		변압기(신품)

< 신 설 >

7		변압기(신품)

5. 개별 인식번호 라벨 부착

가. 대상: 주상 변압기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화 하여     아래 규격으로 개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

○ 개별 인식번호 라벨은 표시내용(용량, 종류, 제조사 등)과

겹치지 않도록 변압기 뚜껑(순간압력저감장치 우측)에

부착하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

현 행(특수조건-변압기)

개정(특수조건-변압기)

< 신 설 >

˝ 예 ˝

나. 대상 : 지상 변압기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화하여    아래 규격으로 개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)       - 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

현 행(특수조건-변압기)

개정(특수조건-변압기)

< 신 설 >

○ 개별 인식번호 라벨은 외함 포장 정면 및 기기함체          내부 명판 하단에 부착하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

다. 적용일 : (저장품) ’22년 5월 확정발주일분부터,

(비저장품) ’22년 5월 인도지시일분부터