물품구매 연간단가계약 특수조건

2021. 2. 17

자  재  처

자재운영부

6		개폐기류

1. 대상품목

구 분	품 명		자재번호	규 격	비 고
가 공	Eco-부하개폐기,일반		121016	자 동	-
	Eco-부하개폐기,대용량		126905	자 동
	에폭시절연 고장구간 차단기(가공용)		126314	자 동	-
지 중	가스절연 지상개폐기	44-D-A-125	108185	4회로 자동 일반도료	사전발주예시제대상 품목
		33-D-M-125	108187	3회로 수동 일반도료	-
		33-D-A-125	125360	3회로 자동 일반도료	-
		33-D-A-125-P	125361	3회로 자동 광고물도료	-
		44-D-M-125-P	121512	4회로 수동 광고물도료	-
		44-D-A-125-P	121513	4회로 자동 광고물도료
		33-D-M-125-P	121514	3회로 수동 광고물도료
	에폭시절연 부하개폐기	44-D-A-125	124944	4회로 자동 일반도료	-
		33-D-A-125	125363	3회로 자동 일반도료	-
		33-D-A-125-P	125364	3회로 자동 광고물도료
		44-D-A-125-P	121464	4회로 자동 광고물도료	-
		44-D-A-125(DS)	126826	4회로 자동 일반도료	VI+DS연동
		44-D-A-125-P(DS)	126827	4회로 자동 광고물도료	VI+DS연동
		33-D-M-125(DS)	126828	3회로 수동 일반도료	VI+DS연동

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

단, 단일공사건으로 품목별 주문수량이 10대 이상일 경우 납품장소는 공사현장으로 한다.

3. 검수기한

계약상대자는 검수 및 수송기간을 감안하여 인도지시서에서 정한 납기 9일전까지 검수요청 하여야 한다.

4. 포장규격

가. 대상: 가공 개폐기 및 차단기

1) 형 태 : 컨테이너

재질	규 격 (W*D*H)	강 도	포크 형태	사용횟수
목재	가로*세로*높이(mm) 1,100×1,100×1,150	0.5ton 이상	2Way	1회

2) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화하여 아래 규격으로

개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

○ 개별 인식번호 라벨은 컨테이너 정면 및 기기 명판 하단에 부착하며,

그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

나. 대상: 지중 개폐기 및 차단기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화 하여 아래 규격으로     개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

○ 개별 인식번호 라벨은 외함 포장 정면 및 기기함체 내부

명판 하단에 부착 하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

다. 적용일 : (저 장 품) ’22년 5월 확정발주일분부터,

(비저장품) ’22년 5월 인도지시일분부터

7		변압기(신품)

1. 대상품목

구 분	품 명	자재번호	규격
주상	고효율(광유)	126465~126469	30, 50, 75, 100, 167kVA
	고효율(난연유)	126471~126475	30, 50, 75, 100, 167kVA
	고효율 아몰퍼스형	127308~127335	10, 20, 33, 50, 75, 100, 167kVA
	내염형 (아연피막 외함)	120720, 120352~120353 120721, 126634	30kVA, 50, 75kVA 100, 167kVA
	내염형 (스테인레스 외함)	120716, 120350~120351 120717, 126635	30kVA 50, 75kVA 100, 167kVA
지상	부하개폐형	107260	300kVA
	Compact형	126016 126028, 126032 126036, 124939	50kVA 75, 150, 300, 500kVA

※ 주상변압기 전체품목은 순간압력저감장치 부착형임.

2. 납품장소 및 인도조건 : 인도지시서에서 정한 장소(하차도)

3. 절연유 및 PCBs 관리

가. 절연유 : 절연유는 K.S표시 허가품을 사용하여야 한다. 단, KS 표시 허가품이 없는 경우에는 예외로 한다.

1) 납품된 변압기가 수리, 철거, 교체, 폐기 등의 과정에서 절연유에 PCBs가 함유된 것으로 판명 될 경우에는 성분분석, 처리, 폐기 등 모든 비용을 부담하며, 민형사상의 책임을 진다.

2) PCBs 함유기준은 0.05ppm 미만으로 한다.(정밀 GC/ECD 분석결과 불검출)

다. 계약상대자는 납품하는 변압기에 대해 PCBs 미함유 증빙서류를 검수요청시까지 웹사이트(http://cyber.kepco.co.kr/jungso/)를 활용 반드시 제출하여야 한다.

1) PCBs미함유 변압기 증명서(“붙임 1”)

2) 납품 변압기 목록(“붙임 2”)

3) PCBs농도분석 성적서(PCBs농도분석 전문기관 분석결과)

4. 외함 자재번호 표기

변압기 뚜껑의 제조년월 표시 아래쪽에 자재번호를 쉽게 지워지지 않도록 표시하여야 한다.

5. 개별 인식번호 라벨 부착

가. 대상: 주상 변압기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화 하여  아래 규격으로

개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

○ 개별 인식번호 라벨은 표시내용(용량, 종류, 제조사 등)과  겹치지 않도록 변압기 뚜껑(순간압력저감장치 우측)에 부착하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

나. 대상 : 지상 변압기

1) 포장 표시

○ 자재 주문 또는 계약시 발행된 개별인식번호를 코드화하여 아래 규격으로 개별 인식번호 라벨을 제작하여야 한다.

라벨 표준 규격	주요 사양
	코드 규격 : CODE93 코드 해상도 : 0.35mm↑ 라벨 재질 : 레이저용 PET지 (라벨 중간층 인쇄, 특수코팅) 라벨 크기 : 90×60mm

- 폰트 : 맑은 고딕, 10pt(자재번호, 제조일자, 자재명, 제조회사, 제조번호)

- 폰트 : 맑은 고딕, 13pt(인식번호-16자리 숫자)

○ 개별 인식번호 라벨은 외함 포장 정면 및 기기함체 내부 명판 하단에

부착하며, 그 표시 예는 아래와 같다.

˝ 예 ˝

다. 적용일 : (저장품) ‘22년 5월 확정발주일분부터,

(비저장품) ’22년 5월 인도지시일분부터