안전계약 특수조건

2010. 7.21   제   정

2011. 9. 1   1차개정

2013. 1. 4   2차개정

2013.11. 8   3차개정

2014. 9.12   4차개정

2020.10.01   5차개정

2021.12.29   6차개정

2022. 1.26   7차개정

2022. 6.30   8차개정

2022.10.00   9차개정

안 전 보 건 처

산업안전기획실

차    례

제1조		목 적	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3
제2조		정 의	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3
제3조		안전준수의무 등	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	4
제4조		안전보건활동	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	4
제5조		산업안전보건관리비 계상 및 사용 등	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
제6조		산업재해보고 등	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
제7조		안전 준수 의무 위반 시 제재	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	8
제8조		산업재해 발생 시 제재	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
제9조		작업중지 등	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	11
제10조		부정당업자의 입찰참가자격 제한	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	11
제11조		시공관리책임자 및 감리원 교체	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	11
제12조		안전보건협의체 구성ㆍ운영	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
제13조		안전조치	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
제14조		기타	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	13
	【별표1】자율안전 서약서		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14
	【별표2】안전지도서(계도서)		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15
	【별표3】계약상대자 제재사실 통보서		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	16
	【별표4】단기채용 근로자 관리카드		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	17
	【별표5】작업장(공사 및 용역 등) 안전관리 점검표		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18
	【별표6】안전작업수칙		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19

제1조(목적) 이 안전계약 특수조건(이하 ‘이 조건’이라 한다)은 한국전력공사(이하 ‘당사’라 한다)와 계약상대자가 체결하는 도급계약(공사, 용역, 설치조건부 구매 등)에 있어 계약일반조건 외에 산업재해 예방을 위한 안전준수 의무 등 안전관리를 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “산업재해”란 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

2. “중대재해”란 산업재해 중 사망 등 피해 정도가 심한 것으로서, 산업안전보건법령으로 정하는 아래 각호의 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생한 재해

나. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

다. 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

3. “중대산업재해”란 산업재해 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해로 중대재해처벌법령으로 정하는 아래 각 호의 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생

다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생

4. “안전지도서”란 당사의 직원 및 감리원이 계약상대자(근로자 포함)의 계약상 업무수행에 있어 산업안전보건법령, 필수안전수칙 등의 안전규정 위반사항, 불안전 설비 또는 유해․위험개소 등을 지적하는 서류【별표2】를 말한다.

5. “안전계도서”란 당사의 직원 및 감리원이 계약상대자(근로자 포함)의 계약상 업무수행에 있어 당사 건설공사분야 안전작업수칙【별표6】등의 안전규정 위반사항, 불안전 설비 또는 유해․위험개소 등의 그 정도가 경미한 경우 지적하는 서류【별표2】를 말한다.

② 이 조건에서 사용하는 용어의 뜻은 이 조건에서 특별히 정한 것을 제외하고는 산업안전보건법(이하 “법”이라 한다), 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다), 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 및 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다)에서 정하는 바에 따른다

제3조(안전준수의무 등) ① 계약상대자는 계약의 이행과 관련하여 산업안전보건법령과 당사에서 시행하는 산업재해 예방시책을 준수함으로써 사업장 근로자와 공중의 생명보전과 안전 및 보건을 유지․증진하도록 적극 노력하여야 하며, 이를 위하여 지속적으로 사업장 유해․위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리․개선하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 계약상대자는 산업안전보건법령(자격 등에 의한 취업 제한) 및 고용노동부 고시 유해․위험작업의 취업 제한에 관한 규칙에서 정하는 작업의 경우 그 작업에 해당하는 자격․면허․경험 또는 기능을 가진 근로자에게 작업을 수행하게 하여야 한다.

③ 계약상대자는 계약 수행에 따른 재해예방을 위해 당사가 요구하는 안전관리항목이 포함된 안전관리계획서를 작성하여 착공 전 당사 주관부서에 제출하여 승인을 받은 후 당해 역무를 수행하여야 한다.

④ 계약상대자와 소속 근로자는 자율안전서약서【별표1】을, 단기채용 근로자의 경우는 단기채용 근로자 관리카드【별표4】및 자율안전서약서를 작업 투입 전 작성하여 현장에 비치하여야 한다.

제4조(안전보건활동 등) ① 당사는 계약상대자 근로자의 안전보건 교육에 필요한 장소, 자료의 제공 및 교육강사, 기자재 등을 당사에 요청할 경우 지원할 수 있다.

② 안전보건 정보제공은 다음과 같다.

1. 당사는 위험물질 및 관리대상 유해물질을 제조·사용·운반·저장하는 화학설비 및 그 부속설비의 개조·분해·내부 작업에 관해서는 다음의 안전보건에 관한 정보를 작업이 시작되기 전까지 제공하며, 계약상대자는 필요한 경우 추가 자료를 요청할 수 있다.

가. 화학설비 및 그 부속설비에서 제조·사용·운반 또는 저장하는 위험물질 및 관리대상 유해물질의 명칭과 해당 유해성·위험성

나. 화학설비 및 그 부속설비의 개조·분해·내부 작업에 대한 안전보건상의 주의사항

다. 위험물질 및 관리대상 물질의 유출 등 사고가 발생한 경우에 필요한 조치의 내용

2. 계약상대자는 도급받은 작업을 하도급 하는 경우 제공받은 문서의 사본을 작업이 시작되기 전까지 하수급인에게 제공하여야 한다.

3. 당사는 계약상대자의 근로자가 제공된 정보에 따라 필요한 조치를 받고 있는지 확인하고 이행을 요구할 수 있다.

③ 위험성평가의 실시는 다음과 같다.

1. 당사는 계약 수행과 관련한 유해·위험정보 및 안전보건 정보를 계약상대자에게 제공하여야 하며, 계약상대자는 유해·위험정보를 활용하여 산업안전보건법령에 따른 위험성평가를 시행하고 당사 주관부서에게 제출․검토받아야 하며, 작업 전 산업재해를 예방하기 위한 안전대책을 실시한 후 작업에 임하여야 한다. 당사는 위험성평가 내용을 검토하여 보완이 필요할 경우 계약상대자에게 보완하여 제출토록 요구할 수 있고, 계약상대자는 보완하여 재검토․승인받은 후 착공하여야 한다.

가. 계약상대자는 위험성평가 시행 전 위험성평가 실시규정을 제정하여야 한다.

나. 계약상대자는 해당작업장의 근로자를 대상으로 위험성평가 시행 전 위험성평가 기법 및 사전정보에 관한 교육을 시행하여야 하고 위험성평가 시행 후에는 위험성 감소대책 시행 후 남아있는 유해·위험요인에 관한 교육을 시행하여야 하며, 필요할 경우 당사에 위험성평가 실시와 관련한 교육을 요청할 수 있다.

다. 계약상대자가 시행하는 위험성평가 또는 작업안전분석 활동은 계약 수행에 따른 전체 공정에 대한 유해․위험요인을 도출하고, 중대위험요인에 대해서는 감소대책을 수립, 시행하여야 한다.

2. 위험성평가는 최초평가 및 수시평가, 정기평가로 구분하여 실시하여야 한다. 이 경우 최초평가 및 정기평가는 전체 작업을 대상으로 하며, 최초평가는 착공전 시행하고, 정기평가는 매년 1분기 이내 시행한다.

3. 수시평가는 계약기간 중 아래에 해당하는 경우 수시 위험성평가를 시행하여 위험성을 낮추도록 노력하여야 하며, 수시 위험성평가 결과는 당사의 검토·승인을 받아야 한다.

가. 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

나. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

다. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)

라. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

마. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생

바. 기타 계약상대자 또는 당사가 필요하다고 판단한 경우

4. 위험성평가 실시규정 및 평가결과는 평가를 완료한 날로부터 5년 이상 기록·보존하여야 한다.

④ 안전보건경영시스템 인증관련 사항은 다음과 같다

1. 계약상대자는 해당 계약 후 착공일 전일까지 공인된 기관으로부터 안전보건경영시스템(ISO 45001 또는 KOSHA-MS 등) 인증을 받고 계약기간 동안 유지하여야 한다. 다만, 법 제2조 제11호에 따른 건설공사 중 총공사비 2천만원 이상 공사에 적용한다.

2. 계약상대자가 착공일 전일까지 인증을 받지 않을 경우 착공일은 인증을 획득할 때까지 자동 연기되고, 착공일 연기기간의 영업일 기준 매 5일 마다 안전지도서를 1회 발행하며 위약벌만 부과한다. 다만, 착공일 연기로 인해 준공일이 경과한 경우 연기된 기간동안 지체상금은 부과하지 않는다.

3. 안전보건경영시스템 미인증 사유로 안전지도서가 5회 이상 부과되고 더 이상 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우 계약심의위원회 심의를 거쳐 중도해지 할 수 있다.

⑤ 안전보건점검관련 사항은 다음과 같다.

1. 법에 따른 도급사업의 합동 안전보건점검시 계약상대자는 점검에 적극적으로 참여하여야 한다.

2. 당사는 도급사업에 대하여 순회점검은 1주일에 1회 이상, 합동 안전․보건점검은 분기 1회 이상 실시할 수 있으며, 계약상대자는 점검을 거부·방해 또는 기피하여서는 아니되며 점검결과에 따라 당사의 시정요구가 있으면 이에 따라야 한다.

⑥ 계약상대자는 유해하거나 위험한 기계․기구․설비 및 방호장치․보호구 등을 사용하는 경우, 사전에 관련 법령 및 당사 안전규정에 따라 계약상대자의 안전관리자 또는 관리감독자에 의해 법적검사 유무 및 건전성 여부를 점검한 후 안전상 이상이 없는 제품만 사용하여야 한다.

⑦ 계약상대자는 매일 작업시작 전과 작업종료 후에도 위험예지훈련, TBM(Tool, Box Meeting) 활동 등을 시행하고, 위험성평가표 또는 작업안전분석표를 활용하여 소속 근로자에게 당일 수행 작업 또는 공정에 대한 위험요인을 공지하고 위험요인에 대한 안전대책 등 제반 안전교육을 시행하여 산업재해 예방에 최선을 다하여야 한다.

⑧ 계약상대자는 계약 수행 중 현장 정리정돈을 철저히 하여 산업재해, 환경재해 및 민원이 발생하지 않도록 안전하고 쾌적한 현장관리에 최선을 다하여야 한다.

⑨ 계약상대자는 법에 따른 근로자의 쾌적한 작업환경 조성과 위생시설 사용을 당사에 요구할 수 있다.

제5조(산업안전보건관리비 계상 및 사용 등) ① 계약상대자는 공사비에 계상된 산업안전보건관리비를 산업안전보건법령 및 고용노동부 고시「건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 현장근로자의 산업재해 및 건강장해 예방 등에 적정하게 사용하여야 한다.

② 계약상대자는 산업안전보건관리비 사용내역서를 작성하여 당사 주관부서 또는 감리원에게 제출하고 확인을 받은 후 보존하여야 한다.

③ 계약상대자는 계약금액에 포함된 산업안전보건관리비를 산업안전보건법령에서 정한 목적 이외 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액조정하거나 반환을 요구하 수 있으며, 이에 대한 제재사항에 성실히 따라야 한다.

제6조(산업재해보고 등) ① 계약상대자는 산업재해 발생 즉시 작업을 중지하고 재해자 구호를 최우선으로 시행(단, 건축물의 붕괴 등으로 추가 피해가 예상되는 경우에는 직접적인 구호조치 이행의 예외로 할 수 있다.)하여야 하며, 2차 사고를 예방하기 위하여 현장 출입통제 및 안전지역을 확보하여 근로자를 대피시켜야 한다.

② 계약상대자는 당사 주관부서에 지체없이(발생시각으로부터 3시간 이내, 단 중대재해인 경우 발생시각 1시간 이내) 보고하여야 한다. 특히, 매일 작업종료 후에는 당일 재해발생 여부를 반드시 파악하여야 한다.

③ 계약상대자는 산업재해가 발생하였을 때에는 산업안전보건법령이 정하는 바에 따라 산업재해조사표를 작성하여 고용노동부에 제출하고 그 사실을 당사 주관부서 및 안전담당부서에 보고하여야 한다.

④ 계약상대자는 산업재해 발생 또는 당사의 요구 시 계약상대자의 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 산재관련기관(근로복지공단 등)에서 발행하는 「산재요양승인/반려여부 확인서」 및 「사업개시 사업장 현황」 등을 당사에 제출하여야 하며, 당사는 산업재해 처리실적을 확인한 후 산업재해에 해당할 경우 제8조 내지 제11조에 의거 제재 조치할 수 있다.

⑤ 산업재해 발생형태 등의 분류기준은 당사 및 관련기관(산업안전보건공단 등)의 기준을 따른다.

⑥ 계약상대자는 당사 및 관련기관의 조사에 성실히 임하여야 하며, 현장보존 및 증거보존에 노력하여야 한다.

제7조(안전 준수 의무 위반 시 제재기준) 당사는 계약상대자 및 그의 근로자가 산업안전보건법령 및 당사의 안전작업수칙 등 안전규정 준수 의무를 위반할 경우 계약상대자에게 안전지도서 또는 안전계도서를 발행(동일 계약으로 안전계도서 3회 발행 시 안전지도서를 1회 발행할 수 있음)하며 안전지도서 발행 시 계약상대자는 아래 사항을 성실히 이행하여야 한다.

① 계약상대자는 해당 계약 상 업무를 수행하는 소속 근로자로부터 자율안전서약서를 작성받아 제출하여야 한다.

② 계약상대자는 사외기관 안전진단 및 교육 시행 후 개선대책을 수립하여 당사에 제출하여 확인을 받아야 한다.

1. 사외기관 안전진단 및 교육은 고용노동부 평가등급 "B“등급 이상 기관에서 시행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

③ 당사가 부과하는 안전지도서의 위약벌 기준은 다음과 같다.

구 분	위 약 벌	비고
안전지도서	계약금액의 1% 부과 (부과한도 : 100만원 ≤ 위약벌 ≤ 1,000만원)	1건당

④ 개별 계약의 업무처리기준 및 계약특수조건 등에서 안전지도서 발행 시 제재 기준을 별도 명시한 경우는 해당 업무 기준을 적용하며, ①, ②항의 절차는 이행한다.

⑤ 계약상대자는 근로자의 안전 준수 의무 위반으로 인하여 발생하는 채무불이행에 대한 손해배상 책임을 진다.

제8조(산업재해 발생 시 제재기준) 당사는 산업재해 예방을 위하여「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 「공기업․준정부기관 계약사무규칙」에 규정된 사항과는 별도로 다음에 따라 계약상대자를 제재하며 계약상대자는 아래 사항을 성실히 이행한다.

① 계약 수행중(공사중지 포함) 계약상대자측 작업자 또는 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 산업재해가 발생한 경우 위약벌 부과 기준에 따라 부과한다.

② 산업재해 발생 시 위약벌 부과 기준은 다음과 같다.

구 분		위 약 벌	비고
사 망		계약금액의 2% 부과 (부과한도 : 200만원 ≤ 위약벌 ≤ 2,000만원)	재해자 1명당
부상	감전(아크화상포함) 또는 떨어짐	계약금액의 1.5% 부과 (부과한도 : 150만원 ≤ 위약벌 ≤ 1,500만원)
	기타	계약금액의 1% 부과 (부과한도 : 100만원 ≤ 위약벌 ≤ 1,000만원)

※ 부상은 3일 이상 휴업 또는 입원시 적용

1. 산업재해 발생시 제재기준은 안전담당부서의 사고조사 결과에 대하여 계약심의위원회가 심의한 결과 계약상대자측 작업자 또는 계약상대자의 귀책에 의한 사고로 판단하는 경우 적용한다. 단, 계약상대자측 작업자 또는 계약상대자의 귀책이 명백하고 과실을 인정하는 경우 계약심의위원회 심의를 생략할 수 있다.

2. 다음의 경우 위약벌을 가중 적용한다.

가. 은폐 : 계약상대자가 발생사실을 인지하고, 발생일 기준 30일 초과하여 보고하였거나 미보고한 사실이 확인된 경우 본조 ②항에서 정한 위약벌 부과기준의 2배액을 적용한다.

나. 보고지연 : 계약상대자의 귀책으로 인하여 제6조의 보고기한 경과 후 보고한 경우 본조 ②항에서 정한 위약벌 부과기준의 1.5배액을 적용한다.

다. 가중적용이 동시에 발생한 경우 가장 무거운 항목만 적용

라. 가중적용이 발생한 경우 위약벌 부과한도를 가중적용 기준에 맞춰 상향 조정

③ 계약상대자는 해당 계약 상 업무를 수행하는 소속 근로자로부터 자율안전서약서를 작성받아 제출하여야 한다.

④ 계약상대자는 수시 위험성 평가 및 재발방지대책을 수립하여 당사에 제출하여 승인을 받아야 한다.

⑤ 계약상대자는 사외기관 안전진단 및 교육 시행 후 개선대책을 수립하여 당사에 제출하여 승인을 받아야 한다.

1. 사외기관 안전진단 및 교육은 고용노동부 평가등급 "B“등급 이상 기관에서 시행하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

⑥ 동일 계약건으로 사망 1명 이상의 산업재해가 발생함으로 인하여 더 이상 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우 계약심의위원회 심의를 거쳐 중도해지 할 수 있다.

⑦ 개별 계약의 업무처리기준 및 계약특수조건 등에서 산업재해 발생 시 제재 기준을 별도 명시한 경우는 해당 업무 기준을 적용하며, ③, ④, ⑤항의 절차는 이행하여야 한다.

⑧ 계약상대자는 산업재해 발생으로 인하여 발생하는 채무불이행에 대한 손해배상 책임을 진다.

제8조의2(산업재해 발생 시 벌점마일리지) ① 본 도급계약에서 발생한 산업재해는 벌점마일리지를 적용하여 향후 다른 계약의 적격심사 시 적격심사기준에 따라 감점을 시행할 수 있으며, 벌점 기준은 다음과 같다. 단, 배전공사의 경우 별도로 정한 벌점을 적용할 수 있다.

구 분	사망	감전(아크화상포함), 추락	기타부상	비고
벌점	1.5점	0.5점	0.3점	1명당

② 벌점마일리지의 가중적용은 제8조제②항제2호를 따른다.

제9조(작업중지 등) ① 계약의 이행과 관련하여 산업재해가 발생하였거나 발생할 급박한 위험이 있는 경우 당사는 유해․위험요인이 완전히 해소되고 재발방지 조치가 완료되었다고 인정할 때까지 계약상대자에게 작업중지를 통보할 수 있다. 다만, 안전준수의무를 이행하였음에도 발생한 불가항력적인 사고 또는 당해 계약의 이행정도 등에 비추어 계약의 목적을 달성하기가 어렵다고 인정되는 경우에는 적용하지 않는다.

② 계약상대자는 당사에서 운영하는 작업중지 요청제에 계약상대자의 근로자가 적극적으로 참여하게 하여야 한다.

1. 근로자가 작업중지를 요청한 경우 계약상대자는 작업을 중지하고 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

2. 계약상대자는 당사의 승인을 받은 후 작업을 재개하여야 하며, 작업중지를 요청한 근로자나 근로자가 소속된 수급인에게 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제10조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 계약상대자가 당사에서 발주한 계약의 이행 중 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 경우 또는 「산업안전보건법」에 따른 안전·보건 조치 규정을 위반하여 근로자에게 산업안전보건법 시행령으로 정하는 기준에 따른 사망 등 중대한 위해를 가한 자는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따라 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

② 계약상대자는 상기 제①항의 규정에 의한 당사의 조치를 수용할 경우, 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않는다.

제11조(시공관리책임자 및 감리원 교체) ① 계약상대자가 계약 이행 중 안전관리 소홀로 산업재해를 발생시킨 경우 당사는 계약상대자의 시공관리책임자, 감리원 등 작업관련 관계자의 교체를 요구할 수 있다. 다만, 안전준수의무를 이행하였음에도 발생한 불가항력적인 재해의 경우에는 적용하지 않는다.

② 계약상대자는 제①항의 규정에 의한 당사의 조치를 수용할 경우 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않는다.

제12조(안전보건협의체 구성·운영) ① 당사가 법에 따라 시행하는 안전보건협의체 및 안전근로 협의체를 구성하는 경우 계약상대자 및 관계 수급인은 이에 적극 참여하여야 한다.

1. 안전보건협의체는 작업의 시작 시간, 작업 또는 작업장 간의 연락방법, 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법, 위험성평가의 실시에 관한 사항, 당사와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정에 관한 사항을 협의한다.

2. 안전근로협의체 회의를 통하여 원․하청 노사 관계자는 발주자에게 현장 산업재해예방을 위한 의견을 제시할 수 있다.

② 안전보건협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하고 안전근로 협의체는 매분기 개최한다.

③ 수급인은 안전보건협의체 및 안전근로협의체에서 심의·의결 또는 결정한 사항을 성실하게 이행하여야 한다.

제13조(안전조치) ① 계약상대자는 산업안전보건법령과 필수 안전수칙에 대하여 점검하게 하고 작업장 안전조치를 철저히 이행하여야 한다.

② 당사는 근로자의 안전수칙 준수 여부를 수시로 점검할 수 있으며, 발주자의 요구에 대하여 계약상대자는 즉시 조치를 취하여야 한다.

③ 당사가 지정하는 위험작업장의 경우 계약상대자는 근로자가 2인 1조 근무를 하도록 배치하여야 하고, 해당작업에 대한 근속기간이 6개월 미만인 근로자는 단독작업을 하지 않도록 하여야 한다. 단, 해당분야 업무기준 등 별도로 정한 경우는 그에 따른다.

④ 계약상대자는 폭염, 한파 등 이상기후가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 현장 근로자가 작업을 중지하고 휴식을 취할 수 있도록 조치하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 현장 근로자가 근골격계 부담작업으로 인한 근골격계 질환을 예방하기 위하여 올바른 작업 자세와 충분한 휴식을 취할 수 있도록 조치하여야 한다.

⑥ 계약상대자는 당사에서 시행하고 있는 제안제도, 소셜미디어 안전캠페인 등 안전문화 확산활동에 계약상대자의 근로자가 적극 동참하도록 하여야 한다.

⑦ 계약상대자는 안드로이드 기반 모바일 기기를 확보하여 당사에서 운영중인 작업안전 실적입력 App 등을 통해 작업안전 체크리스트의 핵심 CheckPoint 조치실적 사진(GPS좌표 포함)을 전송하여야 하며, 준공 확인 시 ”작업안전 실적입력 시스템“에 실적이 등록되지 않은 공사에 대하여 안전지도서를 발행하며 위약벌만 부과한다.

제14조(기타) ① 계약당사자는 본 안전계약특수조건에서 특별히 정한 것을 제외한 안전보건에 관한 주요사항은 관계법령 및 당사 EHS 경영방침, 규정 등에서 정하는 바에 따른다.

② 당사는 국가 및 당사 안전정책 변경에 따라 산업재해 예방을 위해 필요한 안전보건 사항의 이행을 권고 또는 요청할 수 있다.

③ 계약상대자는 산업안전보건법령 및 당사 안전규정 외 각 사업장별 자율 운영중인 안전수칙을 준수하여야 하며, 위반한 근로자에 대해서는 사업장별로 자체 제정한 벌칙을 적용하여 제재할 수 있다.

④ 산업재해 예방을 위한 당사의 정당한 요구로 인해 발생하는 작업 지연 등의 제반 손실 및 산업재해 발생처리 미흡 또는 잘못으로 인하여 발생한 인적ㆍ물적 피해에 대한 처리와 보상은 계약상대자의 책임으로 한다.

【별표1】

자율안전 서약서

본인은                             계약을 수행함에 있어 산업재해예방을 위하여 관련 법규 및 안전수칙을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

1. 나는 관련 법규 및 한국전력공사에서 정한 안전규정 및 EHS경영방침 등을 준수한다.

2. 나는 작업전 유해ㆍ위험요인을 확인, 제거 후 작업에 임한다.(임하게 한다.)

3. 나는 작업 시 적합한 개인안전장구 또는 보호구를 항상 착용한다.(지급한다.)

4. 나는 경미한 부상이나 사고 발생시에도 재해방지책임자와 한국전력공사에 즉시 통보한다.

※ 필수 안전수칙

구 분	필 수 안 전 수 칙
안전장구	안전모, 안전화, 보안면 등 작업에 적정한 개인안전장구 및 보호구 착용
활선작업	충전부 근접 작업 시 충전부 방호 및 절연용 보호구 착용
휴전작업	휴전된 선로 작업전 검전 및 접지 후 작업
고소작업 철탑, 전주, 비계	추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 착용 및 안전고리 항시 체결
사다리 작업	이동식 사다리에서 작업 금지(이동식 사다리 안전작업 지침 준수)
개구부	안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등 방호 조치
밀폐공간	산소 및 유해가스 농도 측정 등 밀폐공간작업 프로그램 수립⋅시행
중장비 작업	중장비 작업 시 사전조사 및 작업계획서 작성 및 이행
충분한 휴식	근골격계 질환 및 혹한, 혹서기 산업재해 예방을 위한 충분한 휴식 시행
기타사항	작업현장 내 음주 및 금연장소 내 흡연 금지(음주 후 현장작업 금지)
작업중지	근로자 작업중지 요청 시

※ 필수 안전수칙 위반 시 안전지도서 발행

20   년   월   일

회사명 :	직책 :	서명 : (인)

별표1 붙임	EHS경영방침

EHS 경영방침

한국전력공사는 전력산업의 선도 기업으로서 인간 존중 정신을 바탕으로

지속적인 기업 발전과 깨끗하고 안전한 사회를 구현하기 위해 환경·보건·안전(EHS) 경영에 앞장서서 다음 사항을 적극 실천한다.

첫째, 기업활동에 있어 EHS 경영을 타협 불가의 최우선 가치로 삼는다.

국제표준 EHS 경영시스템을 국내·외 사업장에 구축·운영하고 모든

임직원은 EHS 경영이행에 최선을 다한다.

둘째, EHS 관련 법규정을 준수한다. 전력사업에서 발생가능한 환경 위험요소를 발굴, 제거하고 친환경 경영에 주력하며, 기업활동 중의 안전 위험을 평가·대응하고, 임직원에게 안전하고 건강한 근무환경을 제공한다.

셋째, 모든 이해관계자(협력사, 사업파트너 등)에 EHS경영을 전파한다.

적극적인 의사소통으로 동참을 유도하여 EHS파트너십을 강화한다.

넷째, EHS 경영의 지속적 개선을 위한 목표와 세부 실천계획을 수립한다.

임직원에게 EHS 교육훈련을 시행하고, 신기술과 이이디어를 자유롭게

소통·공유한다.

			안전지도(계도)서				(사업소 보관용)
발행구분		안전지도서(√), 안전계도서(√)		점검일시		20 . . . ( : )
발 주 사 업 소				발 행 인 (지도·계도자)		소속 : 성명 : (인)
계 약 명
장 소 (주 소)
안전지도(계도) 내용
○ 위반사항 (해당항목 체크) 1. 산업안전보건법 위반 사항 2. 필수 안전수칙 위반 사항 3. 안전작업수칙 위반 사항 4. 기타 계약위반 사항 등								√ √ √ √
○ 지도(계도) 내용 (서술)
○ 조치요구사항 (서술)
행위자	소속 성명 (인)			책임자	소속 성명 (인)
	소속 성명 (인)			관리부서	본부(지사) 부(팀)

【별표5】

【별표2】

※ 안전지도·계도서 → 안전관리부서(조치요구) → 해당부서(조치,결과통보) → 안전관리부서

------------------------------------------------------------------------------------

		안전지도(계도)서 수령증				(작업책임자 보관용)
발행구분	안전지도서(√), 안전계도서(√)		점검일시		20 . . . ( : )
○ 조치요구사항 (서술)
수 령 인	소속 성명 (인)		발 행 인		소속 성명 (인)
※ 사진 등으로 안전조치 위반사실이 확인된 경우 수령증 서명 없이 안전지도(계도)서 발행 가능
				한국전력공사

계약상대자 제재사실 통보서

【별표3】

결재	주관부서
	차 장	부 장

○ 계약번호        :

○ 공사ㆍ용역명    :

○ 공사ㆍ용역기간  : 20   .   .     ~ 20   .    .    .

○ 시공회사명      :

(제재사실)

1. 발생일시 :        년    월    일  (    시     분경)

2. 공사장소 :

3. 위반내용 :

□ 관련규정 : 안전계약특수조건 제○조 ○항

4. 제재내용

□

□

상기 공사ㆍ용역을 이행함에 있어 위와 같은 사실이 있음을 확인하며

이에 서명 날인합니다.

20    년     월     일

시공회사 대  표  자    성  명 :           (인)

시공회사 관리감독자    성  명 :           (인)

※ 위반사실 적발경위 (간략히)

작 성 자 : 소 속                 성 명                    (인)

주) 계약담당부서는 계약해지 내용에 해당됨을 확인하며 제재조치를 시행한다.

※ 계약부서 담당자  :           (확인)

단기채용 근로자 관리카드

성  명

주민등록번호

(외국인등록번호)

국 적

□ 내국 □ 외국(         )

소속 회사명

직 종

동종경력

주 소

연락처

(휴대폰)

(집 전화번호)

채용일자

(비상시 연락처)

교육이수

건설업 기초안전・보건교육 이수 여부           교육이수 □      교육미이수 □

의료및재해정보

혈액형

A   /   B   /   AB   /   O  ( 기타 :            )

1. 귀하는 다음과 같은 질병이 있습니까?

질병명	뇌졸중(중풍)	심장병	고(저)혈압	당뇨병	간질	기타(암 등)
표기(○)

○ 질병으로 인해 복용중인 약 종류 및 보관 위치 (종류 :               , 보관위치 :               )

※ 항응고제 및 아스피린 복용여부 필수 기재

2. 현장에서 다치신 적이 있습니까?   예(      ), 아니오(      )

3. 산업재해를 당하셨다면 재해 시기와 다친 부위는 어디 입니까?

재해시기 (20  .    .    . )   / 다친 부위 (                  )

【개인정보 수집 및 활용 동의서】

본인은 개인정보보호법 제25조 및 제24조에 따라 귀하의 개인정보의 수집, 이용 목적과 수집하려는 개인정보 보유 기간에 대해 동의합니다.

◎ 개인정보의 수집 및 이용 목적

본인 확인 및 건설안전교육 실시와 관련하여 정부기관 및 근로자를 고용하고자 하는 건설업체 등에서 안전교육이수와 산업재해발생 대비 건설근로자 의료정보 및 비상연락망 확보 등 각종 인사업무 처리의 목적

◎ 개인정보 보유 및 이용기간 : 신규 채용일로부터 현장 준공 후 1개월

◎ 개인정보 수집・활용

1. 성명, 전화번호, 주소, 의료정보 등 정보

개인정보 수집 및 이용에 동의함 □	개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않음 □

2. 수집되는 고유식별정보의 항목 [1] 주민등록번호, 2) 외국인등록번호]

개인정보 수집 및 이용에 동의함 □	개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않음 □

◎ 개인정보 수집・활용

상기 본인은 개인정보 수집에 대해 거부할 권리가 있으며, 거부를 하는 경우 채용 시 본인확인이 불가능하여 당 현장 채용되지 않을 수 있으며, 주민번호, 비상연락망 등의 정보를 미 제공 하였을 경우 법정보험, 건설근로자 퇴직금 지급 등에 어려움이 있을 수 있습니다.

본인은 상기 「개인정보 수집 및 활용」에 동의하며, 현장에서 근무하는 기간 동안 안전작업수칙 및 산업안전보건법(제6조 근로자의 의무, 제40조 근로자 안전조치 및 보건조치 준수사항)을 준수하여 재해예방에 적극적으로 노력할 것이며, 위 기재한 사항이 사실임을 서약합니다.

작성일자 : 20    년    월    일      작성자          (서명)

【별표4】

작업장(공사 및 용역 등) 안전관리 점검표

【별표5】

점검자 (감리)	소속/성명 (감리)	안전재난부 김안전 (인) 안전한감리 이감리 (인)	점 검 일	2000. 00. 00
점 검 대 상	사업소명	OO지사	업 체 명	OOO
	계 약 명	OOOO공사(용역)

항 목		부적합 건수	비 고 (부적합)
1. 산업안전보건법령 위반 사항		건	1건 이상 위반시 안전지도서
세부 내용
현장 조치사항
2. 필수 안전수칙 위반 사항 (안전계약 특수조건 별표 1)		건	1건 이상 위반시 안전지도서
세부 내용
현장 조치사항
3. 안전작업수칙 위반 사항 (안전관리 점검표)		건	안전계도서 (3건 이상 위반시 안전지도서)
세부 내용
현장 조치사항

※ 3번 항목 부적합 지적 합계가 3건 이상 시 안전지도서 발행

점검결과	□ 안전지도서 □ 안전계도서 □ 해당없음
확 인 자	업 체 명	OO전기	작업책임자 (연락처)	(인)* (010-0000-0000)

* 확인자가 서명을 거부할 시 사진 등 증빙을 첨부하여 서명을 갈음할 수 있다.

별표5 참고	안전관리 세부 점검 사항

1. 산업안전보건법령 점검 항목(법, 영, 규칙, 안전보건규칙)

점검 항목	세부 점검 내용	비고
① 위험성평가 실시	□ 유해·위험요인 발굴 및 위험도 감소계획 수립 □ 위험성평가 후 교육·서명 시행	법 제36조
② 관리감독자의 유해·위험방지 업무 등	□ 유해·위험 방지 업무 수행(안전보건규칙 별표2) □ 작업 시작전 필요사항 점검(안전보건규칙 별표3) □ 점검결과 이상시 즉시 수리 및 필요한 조치	안전보건 규칙 제35조
③ 사전조사 및 작업계획서의 작성, 작업지휘자 지정 등	□ 안전보건규칙 제38조의 작업시 사전조사·기록 □ 조사결과를 고려한 작업계획서 작성·시행 (안전보건규칙 별표4) □ 작업지휘자 지정, 작업계획에 따른 작업 지휘	안전보건 규칙 제38조 제39조
④ 안전보건표지의 설치·부착	□ 유해·위험 장소, 시설, 물질의 안전보건표지 부착 (출입금지, 위험장소 경고 등) □ 외국인근로자 모국어 표지	법 제37조
⑤ 안전인증 제품 사용	□ 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 □ 유해·위험 기계등 중 근로자의 안전 및 보건에 위해(危害)를 미칠 수 있다고 인정되어 시행령 제74조로 정하는 것	법 제15조 제84조
⑥ 자격 등에 의한 취업 제한 등	□ 유해·위험 작업으로서 상당한 지식이나 숙련도가 요구되는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격ㆍ면허ㆍ경험 또는 기능을 가진 근로자 확인 □‘유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙’준수	법 제140조
⑦ 건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등	□ 법 제72조 제2항에 위반하여 다른 목적 및 부적정 사용 □‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’준수	법 제72조
⑧ 기타 법령 위반 사항	□ 상기 항목이외의 법령상 안전조치 사항

2. 필수 안전수칙 점검 항목(안전계약특수조건 별표 1)

점검 항목	세부 점검 내용	비고
① (안전장구) 안전모, 안전화, 보안면 등 작업에 적정한 개인안전장구 및 보호구 착용	□ 작업조건에 맞는 보호구 착용 * 안전모 턱끈 미조임 시 미착용으로 간주 * 안전고리 미체결시 미착용으로 간주	안전보건 규칙 제1편 제4장
② (활선작업) 충전부 근접 작업 시 충전부 방호 및 절연용 보호구 착용	□ 전기 기계·기구 등으로 인한 위험 방지 □ 배선 및 이동전선으로 인한 위험 방지 □ 전기작업에 대한 위험 장지	안전보건 규칙 제2편 제3장
③ (휴전작업) 휴전된 선로 작업전 검전 및 접지 후 작업	□ 전기 기계·기구의 접지 □ 전기 기계·기구의조작 시 등의 안전 조치 □ 정전전로에서의 전기작업 □ 정전전로 인근에서의 전기작업	안전보건 규칙 제2편 제3장
④ (고소작업) 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 착용 및 안전고리 항시 체결	□ 추락에 의한 위험 방지 □ 붕괴 등에 의한 위험 방지 □ 비계의 위험 방지	안전보건 규칙 제1편 제6장 제7장
⑤ (사다리작업) 이동식 사다리에서 작업 금지	□ 이동식 사다리 안전작업 지침 준수	고용부 지침
⑥ (개구부) 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등 방호 조치	□ 추락에 의한 위험 방지 □ 개구부 등의 방호 조치	안전보건 규칙 제1편 제6장
⑦ (밀폐공간) 산소 및 유해가스 농도 측정 등 밀폐공간작업 프로그램 수립⋅시행	□ 밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방 □ 밀폐공간 내 작업시의 조치 등 □ 유해가스 발생장소 등에 대한 조치기준	안전보건 규칙 제2편 제10장
⑧ (중장비작업) 중장비 작업 시 사전조사 및 작업계획서 작성 및 이행	□ 차량계 하역운반기계 등 안전조치 □ 양중기(이동식크레인, 리프트 등) 안전조치 □ 사전조사 및 작업계획서의 작성 등	안전보건 규칙 제2편 제1장
⑨ (충분한휴식) 근골격계 질환 및 혹한, 혹서기 산업재해 예방을 위한 충분한 휴식 시행	□ 근골격계 부담작업으로 인한 건강장해의 예방 □ 휴게시설 설치 등	안전보건 규칙 제1편 제9장
⑩ (기타사항) 작업현장 내 음주 및 금연장소 내 흡연 금지(음주 후 현장작업 금지)	□ 음주작업 금지, 현장 내 음주하지 않기 등 □ 금지유해물질에 의한 건강장해의 예방 □ 지정된 장소외 흡연 등의 금지	안전보건 규칙 제2편 제3장
⑪ (작업중지) 근로자 작업중지 요청 시	□ 산업재해가 발생할 급박 위험 상황	법 제52조

3. 안전작업수칙 점검 항목(분야별 안전작업수칙 예시)

배전분야(예시)

점검 항목	세부 점검 내용	비고
① 작업책임자 현장상주(업무수행) 여부	□ 지상감시 등 현장관리 시행 (작업참여 불가)	총칙 105조
② 작업 전 안전회의 시행사항	□ PMIS Check 시행 □ 작업자 개별 임무숙지, 작업전 안전회의 시행 □ 근로자 안전회의 참석 및 서명여부	총칙 123조
③ 작업통보서 발행 및 휴대 여부	□ 작업통보서 발행 및 보유여부	총칙 122조
④ 공기구 사용 적정여부	□ 금속성 공기구 충전선로, 기기부근 사용여부 □ 공기구 낙하 대비 보호조치 여부 □ 활선차량내 기자재 전달시 심부름줄 사용	총칙 214조
⑤ 벌목·나뭇가지 자르기 및 벌집제거	□ 근로자 벌독 알레르기 검사결과 양성 (Class 4~6단계) 작업투입 금지 □ 수목전지시 연장형 절연톱 사용여부	배전 213조, 221조
⑥ 작업차량 점검사항	□ 버킷 안에 절연재질의 라이너 설치여부 □ 버킷 받침대에 거치 후 주행여부 □ 절연붐, 절연암 및 가완목 손상여부 □ 주행 전 P.T.O 분리 및 조명등 OFF ※ P.T.O : Power Take Off	배전 411조, 413조, 총칙303조
⑦ 맨홀 및 전력구(공동구)	□ 작업차량, 맨홀출입구부터 차량진행방향 주차 □ 양수기 및 발전기, 맨홀출입구 반대쪽 설치 □ 맨홀 개방시 교통안전장치 설치여부 □ 맨홀 주변내 작업, 작업자 등 정보게시여부 □ 깊이 1.2m 이상 출입시 사다리 등 사용여부 □ 맨홀 개폐와 운반시 맨홀뚜껑 개방기 사용 □ 작업자 충전부 접근우려시 절연고무판 설치	배전 302조
⑧ 무정전 작업	□ 케이블 크리트 사용여부(중성선거치 금지) □ 공사용개폐기 설치시 2.5m이상 (현장여건 여의치 않을시 1m이상) □ 도로 등 횡단시 케이블 방호여부 □ 케이블 연결 전 개폐기 개방여부 □ 기기 접지 시행여부	배전 413조
⑨ 경고표지물 설치 여부	□ 공사안내 및 현황판 설치 □ 라바콘/칸막이/구획로프 등 안전구간 분리	배전 413조
⑩ 교통안내 요원 필요개소 운영 여부	□ 필요개소 교통안내요원 배치	총칙 304조
⑪ 기타 안전작업수칙 위반 사항	□ 상기 항목이외의 안전작업수칙 위반 사항

송변전분야(예시)

점검 항목	세부 점검 내용	비고
① 작업전 안전회의 및 위험성 평가 여부 - PMIS Check 시행 여부 - 위험성 평가 시행 여부 - 작업자 개별 임무숙지 등	□ 작업전 안전회의 및 근로자참여 위험성평가 후 교육·서명 여부 □ 작업자 개별 임무 숙지 여부 □ 음주, 약물복용, 심신미약자 투입 여부	총칙 123조
② 작업통보서 발행 및 휴대여부	□ 작업통보서 휴대 또는 현장 비치 여부	총칙 122조
③ 작업책임자 현장상주 및 업무 수행 여부	□ 지상감시 등 현장관리 시행 여부 □ 현장 이탈 시 업무담당자(감리원) 승인 여부	총칙 123조
④ 작업안전 실적입력 시스템 시행 여부 - 작업안전 체크리스트 활용 여부 - 공정별 핵심 Check Point 전송	□ 작업안전 체크리스트 활용 여부 □ 작업안전 실적입력 시스템 전송 여부 □ 전송 필수 사진(Check Point) 전송 여부	제2~6장
⑤ 변압기 설치 작업	□ 상부 고소 작업시 안전대 착용 여부 □ 변압기 정치 시 중장비 사용계획서 작성 및 교육 여부 □ 변압기 내부 작업 시 산소농도 측정 여부	송변전 213조
⑥ 축전지실내 작업	□ 축전지실 안에서 흡연 등 화기 여부 □ 축전지실 입구에 화기엄금 표지 부착 여부 □ 축전지 점검시 전기조명이나 플래시 사용 여부 □ 축전지실 출입시 실내 환기 및 유해가스 배출 여부	송변전 511조
⑦ 높이 2m이상 고소작업(GIS 공사·점검)	□ GIS용 이동식 추락방지 안전장치 등 활용 여부 □ 안전대를 착용 및 안전고리 체결 여부 □ 장치별 1인 사용 여부	송변전 513조
⑧ 무효전력보상장치 작업	□ 조상설비 개방 후 5분 이상 경과 후 재투입 여부 □ 조상설비 개방 후 5분 이상 경과 후 작업 시작 여부 □ 단락접지 후 방전 여부	송변전 510조
⑨ 공사장 내 임시전기설비 안전조치 여부	□ 분전반이 침수되지 않는 곳에 설치 여부 □ 분전반 금속외함 접지 여부 □ 분전반 시건 장치 설치 여부 □ 누전차단기 설치 여부(30mA, 0.03sec 이하) □ 차량 압착에 대한 전선 보호조치 여부 □ 임시 전등 보호망 설치 여부	송변전 415조
⑩ 일용직 관리 (건설일용근로자 안전 작업편람)	□ 근로자 관리카드를 작성, 비치 여부 □ 일용직 근로자 사전 투입계획서 운영 여부 □ 안전모 구분지급 여부
⑪ 출입인원 통제	□ 변전소 등 작업구역시 출입통제 □ 출입문 시건상태 확인 및 통제구역 설정여부
⑫ 적정 자격보유자 작업시행 여부	□ 적정 자격을 보유한 등록·승인된 작업자 투입여부

토건분야(예시)

점검 항목	세부 점검 내용	비고
➀ 작업 전 안전회의 시행사항	□ PMIS Check 시행 □ 작업자 개별 임무숙지, 작업전 안전회의 시행 □ 근로자 안전회의 참석 및 서명여부	총칙 123조
② 기계·기구 위험방지 조치 여부	□ 방호장치 설치 여부(후크해지장치, 비상정지장치, 톱날 접촉 예방장치 등) □ 전기 기계·기구의 금속제 외함 접지 여부	건설 102조
③ 추락 위험개소 안전수칙 준수 여부	□ 비계 작업발판 및 안전난간 설치 여부 □ 안전난간 설치가 불가한 경우 안전대 부착설비 설치 및 근로자 안전고리 체결 여부	건설 101조
④ 낙하 위험개소 안전수칙 준수 여부	□ 낙하방지용 발끝막이판(10cm 이상) 설치 확인 □ 자재 양중작업 시 안전수칙 준수 여부 * 작업반경 내 위험구역통제(접근금지) 시행여부 * 줄걸이 마모·손상·노후·부식 상태 확인 * 자재 인양 시 2줄 걸이 이상 시행 여부 확인	건설 102조
⑤ 협착 위험개소 안전수칙 준수 여부	□ 건설장비, 자재에 협착 조치 설치 여부 (지게차, 굴삭기, 항타기, 배터리카 등) □ 건설장비 간 협착재해 예방조치 시행여부 * (공통) 신호수 지정·배치 및 신호체계 확립 * (펌프카-레미콘) 견고한 고임목(스토퍼) 설치	건설 101조
➅ 화재·폭발 위험개소 안전수칙 준수 여부	□ 용접·용단 작업 시 불티비산 방지조치 실시 (불티방지커버, 소화기, 인화성·가연성 자재 제거 등) □ 인화성·가연성 자재 인근 화기작업 금지 여부 □ 위험물질 보관 저장소 위치, 상태, 적정성 여부	건설 1101조
➆ 작업장의 청결(정리정돈) 여부	□ 자재(철근, 거푸집, 비계 등), 폐기물 처리 및 정리정돈 여부	건설 204조
➇ 근로자 이동통로 적정 설치 여부	□ 작업개소까지 안전한 이동통로 확보 여부 (단부, 장애물, 미끄러짐 위험 방지) □ 건설장비 및 근로자 이동통로 구분 여부 □ 가설통로 경사 30도 이하 및 추락위험 장소 안전난간 설치여부	건설 201조
➈ 공사현장 주변 안전대책 실시 여부	□ 공사안내·현황판 및 관계자 외 출입금지 설치여부 □ 교통신호수 배치 및 외부인 통행안전 확보 여부	건설 101조
➉ 기타 안전작업수칙 위반 사항	□ 상기 항목이외의 안전작업수칙 위반 사항

※ 상기 예시 이외 사업장 여건에 따라 적합한 점검표로 점검할 수 있음.

【별표6】

건설공사분야 안전작업수칙

(총칙, 배전, 송변전, 건설, ICT)

※ 별도 첨부된 안전작업수칙 참조